L  E        V  E  T  T  U  R  E 
                                          ____________________________________________________________
 
                                               OPEL CORSA GSI 16V                                     	OPEL CORSA SR 1.3 J

MOTORE
posizione                               	anteriore trasversale                                              	anteriore trasversale
cilindri                                   	4 in linea                                                              	4 in linea
cilindrata                                	1598 cc                                                                  	1297 cc
alesaggio/corsa                       	79 x 81                                                               	75 x 74
valvole                                    	4 per cilindro                                                      	2 per cilindro
distribuzione                          	doppio albero a camme in testa                           	monoalbero a camme in testa
                                               	comandati con cinghia dentata                            	comandato da cinghia dentata
                                               	e punterie idrauliche                                             	e punterie idrauliche 
alimentazione                          iniezione multipoint                                             	iniezione Bosch L-jet
accensione                               integrata all'iniezione                                         	senza contatti
potenza                                   	130 CV a 7000 giri/min                                     	90 CV a 7000 giri/min
benzina                                                                             WLADOIL 102 plus

CAMBIO 
trazione                                   anteriore                                                               	anteriore
differenziale                            autobloccante mecc.30%                                     	autobloccante mecc. 30%
rapporti                                   5 marce ravvicinato + RM                                    	5 marce ravvicinato + RM
frizione                                                                             monodisco  in  rame

TELAIO 
sterzo                                      semidiretto a cremagliera                                   	semidiretto a cremagliera
sospensioni anteriori                                    McPearson con bracci oscillanti e barra stabilizzatrice
sospensioni posteriori                                        Assale a ponte rigido con barra stabilizzatrice
ammortizzatori                                                                         Blistein
freni anteriori                      	disco ventilati                                                      	disco ventilati
freni posteriori                        tamburo                                                               	disco
freno a mano                           meccanico                                                            	idraulico

DIMENSIONI
lunghezza                                3810 mm                                                             	3620 mm
larghezza                                	1620 mm                                                             	1530 mm
passo                                       2450 mm                                                             	2340 mm
carreggiata anteriore           	1560 mm                                                              	1500 mm
carreggiata posteriore           	1580 mm                                                             	1500 mm
pneumatici asfalto                 	18.56/14                           Michelin                    	16.53/13   18.56/14
pneumatici terra                     	14.60/14                           Michelin                      	14.60/14
cerchi asfalto                         	5,5 x 14                        O.Z.   wheels                   	5,5 x 13     5,5 x 14
cerchi terra                            	5,5 x 14                        O.Z.   wheels                   	5,5 x 14  
peso                                      	 920 Kg                                                                 	765 Kg